*Par atklāt konkursa „Pagraba telpu*

*rekonstrukcija (lit.010) un*

*3.stāva telpas Nr.002 (lit.015)*

*vienkāršota rekonstrukcija Rīgā, Pilsoņu ielā 13*

*un būvuzraudzība ERAF projekta*

*”Sabiedrības veselības un klīniskās*

*medicīnas valsts nozīmes pētniecības*

*centra izveide un tā infrastruktūras*

*modernizācija” vajadzībām” (turpmāk-Konkurss)*

*(Iepirkuma ident. Nr. LU 2015/3\_ERAF)*

*nolikumā izvirzītām prasībām*

Atbildot uz 2015. gada 11. marta e pasta vēstulē uzdotiem jautājumiem, sniedzam skaidrojumu par Konkursa nolikumā (turpmāk-Nolikums) izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām, proti, par uzdotiem jautājumiem:

1. ***„[..]Atbilstības apjomi - būvdarbu apjomos ir norādītas 350m2 grīdas, bet būvprojektā 260m2. Pēc kuriem apjomiem ir jāvadās?”***, paskaidrojam, ka linoleja grīdas G-1 apjoms ir 294,24m2;AC
2. ***„[..] Vispārīgā būvdarbu apjomu sarakstā nav uzrādītas rozetes, bet materiālu sarakstā ir. Pēc kā ir jāvadās?”***, paskaidrojam, ka rozetēm ir jābūt, ka arī tāmē trūkst apjomi Instalācijas materiāli 1-13 pozīcija un Zemējums 1-10 pozīcija, tādējādi jāvadās pēc projekta EL specifikācijas;
3. ***„[..] Ko nozīmē būvdarbu apjoms Nr.2? Kāpēc ir sadalījums?”***, paskaidrojam, ka Būvdarbu apjoms Nr.2 tās ir neattiecināmas izmaksas, kas attiecas uz trim telpām Nr.013, 014 un 015. Šīs telpas nav iekļautas dotā projekta projektēšanas robežās, tāpēc ir atdalīti kā atsevišķi apjomi;
4. ***„[..]Vai trešais stāvs ir iekļauts telpu būvdarbu apjomā?”***, paskaidrojam, ka trešajam stāvam (15.korpuss), ir paredzēta atsevišķa tāme ar būvdarbu apjomiem;
5. ***„[..]No projekta nav redzams, kur ir jāmontē 10 lūkas”***, paskaidrojam, ka lūkas „*Aco Top”* bija paredzētas gaitenī Nr.016 b un Nr.017, kas nosegtu esošo siltumtrasi, kas iet pa tehnisko gaiteni grīdā;
6. ***„[..]Kanalizācijas apjomu daļā – ir norādīta caurule 100mm un 72 m, tajā pašā laika būves garums ir 39m, kā arī norādīta apjomos caurule 150mm nav iekļauta projektā. Pēc kā ir jāvadās?”***, paskaidrojam, ka topogrāfija nesakrita ar reālo situāciju, tādēļ cauruļu metrāža DN100 tiek paņemta ar rezervi. DN150 tiek iekļauts ar domu, ja būs nepieciešams pārlikt ārējos tīklus, ja to stāvoklis būs neapmierinošs;
7. ***„[..]Kā jāizskatās un/vai jānoformē tāme un tehniskais piedāvājums? Kur ir jāieraksta tos materiālus kādus mēs piedāvājam?,*** paskaidrojam, ka atbilstoši Nolikuma prasībām Pretendents papildus sagatavo un piedāvājumā iekļauj „Būvniecības izmaksu koptāmi” un „Lokālo Tāmi”, kas sagatavotas atbilstoši „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība", (Nolikuma 4\_1. pielikums), vienlaikus ievērojot Tehniskā projekta prasības.