*1.pielikums*

*LU atklāta konkursa*

*(ID Nr.LU 2018/45\_ERAF)*

*Nolikumam*

***Ar grozījumiem, kas veikti ar 2018. gada 11. septembra***

*Latvijas Universitātes*

*Akadēmiskā centra attīstības programmas*

*iepirkumu komisijas lēmumu*

*(Protokols Nr. 2)*

**TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS IEPIRKUMA** **1. DAĻA “IEBŪVĒJAMĀS VIRTUVES”**

**Garantijas termiņa prasība:**

* Iebūvējamās virtuves: vismaz 60 mēneši no preces nodošanas ekspluatācijā.
* Iebūvējamais ledusskapis, iebūvējamā trauku mazgājamā mašīna: vismaz 24 mēneši no preces nodošanas ekspluatācijā.


**Vispārīgas prasības:**

* virtuvju korpusu lamināta, kā arī virtuvju fasāžu lamināta biezumam jābūt vismaz 18 mm;
* atvilktņu bloku mehānismiem ir jābūt aprīkotiem ar kvadro (četru rindu) gultņu vadotnēm ar pilnā atvilktnes izvilkuma iespēju.


**MINIMĀLĀS TEHNISKĀS UN FUNKCIONĀLĀS PRASĪBAS**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Iebūvējama virtuve – telpa Nr. 002 (0.stāvs)** | |
| * 1. **Vispārīgas prasības** | |
| Iebūvējamajai virtuvei paredzētā vieta | 2290 mm |
| Grīdas skapis ar integrētu ledusskapi | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar atvilktnēm | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm  Atvilktņu skaits: 3 gab.  Pirmajā atvilktnē dalītājs galda piederumiem (piemēram, nažiem,dakšām,karotēm u.tml.) |
| Grīdas skapis izlietnei ar integrētu atkritumu tvertni | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm no 510 līdz 560 mm mm |
| Fasāde integrētai trauku mašīnai ar vadības paneli uz fasādes | Fasādei paredzētais skapja platums 450 mm |
| Sānu nosegpaneļi | Katrā pusē.  Augstums, platums, dziļums: 870 mm x no 18 līdz 20 mm x 600 mm |
| Cokols | Augstums: 150 mm |
| Darba virsma | Augstums: 30 mm, Dziļums: 600mm |
| Sienas panelis | Augstums, platums, dziļums: 600 mm x 2290mm x no 7.6 līdz 10mm |
| Piekaramie skapji ar uz augšu 90 grādos paceļamu durtiņu. | Piekaramo skapju skaits: 2 gab.  Novietojums: augšējā daļa, viens otram balakām.  Piekaramo skapju dziļums: 360 mm  Katra skapja platums: 1145 mm  Durtiņas pārkare pār apakšējo korpusa malu: 20 mm |
| Rokturi | Grīdas skapjiem un atvilktņu skapjiem - detaļu malā iestrādāti alumīnija profili. |
| Piekaramā skapja korpusa apakšējā daļa | Integrēta LED gaismas līnija ar slēdzi gaismas ieslēgšanai |
| Virtuves tehnika, santehnika, ūdensmaisītājs, izlietnes un aksesuāri | *Atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 15. punktā noteiktajam.* |
| **Materiālu apraksts** |  |
| Korpusi | Lamināts. Krāsa: balta.  Vēlamais ražotājs: "KRONOSPAN", toņa kods B6458 SM. |
| Fasādes un cokols | Lamināts. Krāsa: balta.  Vēlamais ražotājs: "KRONOSPAN", toņa kods B6458 SM. |
| Darba virsma | Plastikāts. Krāsa: balts, balts glancēts, vēsi balts vai silti balts (toni saskaņot ar Pasūtītāju iepirkuma līguma izpildes laikā autoruzraudzības kārtībā).  Vēlamais ražotājs: NORDEKO, toņa kods: vēsi balts 399LU, silti balts 415SQ. |
| Sienas panelis | Plastikāts. Krāsa - balta, tonāli pieskaņots darba virsmai.  Vēlamais ražotājs: NORDEKO |

**1.2. Izvietojuma plāns (augšskats, priekšskats), izmēri:**




|  |  |
| --- | --- |
| **2. Iebūvējama virtuve – telpa Nr. 107 (1. stāvs)** | |
| * 1. **Vispārīgas prasības** | |
| Iebūvējamajai virtuvei paredzētā vieta | 4520 mm |
| Fasāde un sāna panelis integrētai trauku mašīnai ar vadības paneli uz fasādes | Fasādei paredzētais skapja platums 450 mm |
| Grīdas skapis izlietnei ar integrētu atkritumu tvertni | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar atvilktnēm | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm  Atvilktņu skaits: 3 gab.  Pirmajā atvilktnē dalītājs galda piederumiem (nažiem,dakšām,karotēm u.tml.) |
| Grīdas skapis ar integrētu ledusskapi | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar izvelkamu fasādi un hroma sistēmu divos stāvos aiz tās | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Sānu nosegpaneļi | Ar pagarinātu darba virsmu.  Augstums, platums, dziļums: 870 mm x no 18 līdz 20 mm x 600 mm |
| Cokols | Augstums: 150 mm |
| Darba virsma | Augstums: 30 mm, Dziļums: 600mm |
| Sienas panelis | Augstums, platums, dziļums: 450 mm x 4520mm x no 7.6 līdz 10mm |
| Rokturi | Grīdas skapjiem un atvilktņu skapjiem - detaļu malā iestrādāti alumīnija profili. |
| Virtuves tehnika,santehnika, ūdensmaisītājs, izlietnes un aksesuāri | *Atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 15. punktā noteiktajam.* |
| **Materiālu apraksts** |  |
| Korpusi | Lamināts  Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: "KRONOSPAN", toņa kods B6458 SM |
| Fasādes un cokols | Lamināts  Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: "KRONOSPAN", toņa kods B6458 SM |
| Darba virsma | Plastikāts.  Krāsa: balts, balts glancēts, vēsi balts vai silti balts (toni saskaņot ar Pasūtītāju iepirkuma līguma izpildes laikā autoruzraudzības kārtībā).  Vēlamais ražotājs: NORDEKO, toņa kods: vēsi balts: 399LU, silti balts: 415SQ |
| Sienas panelis | Plastikāts.  Krāsa - balta, tonāli pieskaņots darba virsmai.  Vēlamais ražotājs: NORDEKO |

**2.2. Izvietojuma plāns (augšskats, priekšskats), izmēri:**


|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Iebūvējama virtuve – telpa Nr. 315 (3. stāvs)** | |
| * 1. **Vispārīgas prasības** | |
| Iebūvējamajai virtuvei paredzētā vieta | 2660 mm |
| Fasāde un sāna panelis integrētai trauku mašīnai ar vadības paneli uz fasādes | Fasādei paredzētais skapja platums 450 mm |
| Grīdas skapis izlietnei ar integrētu atkritumu tvertni | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar atvilktnēm | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm  Atvilktņu skaits: 3 gab.  Pirmajā atvilktnē dalītājs galda piederumiem (nažiem,dakšām,karotēm u.tml.) |
| Grīdas skapis ar integrētu ledusskapi | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar veramu durvi un plauktu aiz tās | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 400 mm no 510 līdz 560 mm |
| Kompensācijas līste | aptuveni 10 mm plata (piemērota lai nišā, kur virtuve izvietota, aizpildītu izmērā tukšu palikušo vietu) |
| Piekaramais skapis ar bīdāmām durvīm | Augstums, platums, dziļums: 420 mm x 1330 mm x 360mm  Bīdāmās durves izmērs fasādes redzamajā daļā: paltums: 1330 mm, augstums: 420 mm.  Piekaramā skapja bīdāmo durvju skaits: 2 gab. |
| Cokols | Augstums: 150 mm |
| Darba virsma | Augstums: 30 mm, Dziļums: 600mm |
| Sienas panelis | Augstums, platums, dziļums: 450 mm x 4520mm x no 7.6 līdz 10mm |
| Rokturi | Grīdas skapjiem un atvilktņu skapjiem - detaļu malā iestrādāti alumīnija profili. |
| Piekaramā skapja korpusa apakšējā daļa | Integrēta LED gaismas līnija ar slēdzi gaismas ieslēgšanai |
| Virtuves tehnika,santehnika, ūdensmaisītājs, izlietnes un aksesuāri | *Atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 15. punktā noteiktajam.* |
| **Materiālu apraksts** |  |
| Korpusi | Lamināts  Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: "KRONOSPAN", toņa kods B6458 SM |
| Fasādes un cokols | Lamināts  Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: "KRONOSPAN", toņa kods B6458 SM |
| Darba virsma | Plastikāts  Krāsa: balts, balts glancēts, vēsi balts vai silti balts (toni saskaņot ar Pasūtītāju iepirkuma līguma izpildes laikā autoruzraudzības kārtībā).  Vēlamais ražotājs: NORDEKO, toņa kods vēsi balts 399LU, silti balts 415SQ. |
| Sienas panelis | Plastikāts  Krāsa - balta, tonāli pieskaņots darba virsmai.  Vēlamais ražotājs: NORDEKO |

**3.2. Izvietojuma plāns (augšskats, priekšskats), izmēri:**




|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Iebūvējama virtuve – telpa Nr. 331 (3. stāvs)** | |
| * 1. **Vispārīgas prasības** | |
| Iebūvējamajai virtuvei paredzētā vieta | 2970 mm |
| Grīdas skapis ar integrētu ledusskapi | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x 600 mm |
| Grīdas skapis ar atvilktnēm | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm  Atvilktņu skaits: 3 gab.  Pirmajā atvilktnē dalītājs galda piederumiem (nažiem,dakšām,karotēm u.tml.) |
| Grīdas skapis izlietnei ar integrētu atkritumu tvertni | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Fasāde integrētai trauku mašīnai ar vadības paneli uz fasādes | Fasādei paredzētais skapja platums 450 mm |
| Sānu nosegpaneļi | Augstums, platums, dziļums: 870 mm x no 18 līdz 20 mm x600 mm |
| Cokols | Augstums: 150 mm |
| Darba virsma | Augstums:30 mm, Dziļums: 600mm  Virsmas pagarinājums līdz sienai, zem virsmas pagarinājuma - sāna korpusa balsts. |
| Sienas panelis | Augstums, platums, dziļums: 480 mm x 2970mm no 7.6 līdz 10mm |
| Piekaramie skapji ar divviru durvīm un plauktu aiz tām | Novietojums: viens pie otra.  Piekaramo skapju skaits: 5 gab, no kuriem:   * četru piekaramo skapju augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600mm x 360mm. * viena piekaramā skapja augstums, platums, dziļums: 720 mm x 570mm x 360mm.   Plauktu augstums regulējams. |
| Rokturi | Grīdas skapjiem un atvilktņu skapjiem - detaļu malā iestrādāti alumīnija profili.  Piekaramajiem skapjiem ar divviru durvīm “*push – open”* mehānisms. |
| Piekaramā skapja korpusa apakšējā daļa | Integrēta LED gaismas līnija ar slēdzi gaismas ieslēgšanai |
| Virtuves tehnika,santehnika, ūdensmaisītājs, izlietnes un aksesuāri | *Atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 15. punktā noteiktajam.* |
| **Materiālu apraksts** |  |
| Korpusi | Lamināts  Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: "KRONOSPAN", toņa kods B6458 SM |
| Fasādes un cokols | Lamināts  Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: "KRONOSPAN", toņa kods B6458 SM |
| Darba virsma | Plastikāts  Krāsa: balts, balts glancēts, vēsi balts vai silti balts (toni saskaņot ar Pasūtītāju iepirkuma līguma izpildes laikā autoruzraudzības kārtībā).  Vēlamais ražotājs: NORDEKO, toņa kods vēsi balts 399LU, silti balts 415SQ |
| Sienas panelis | Plastikāts  Krāsa - balta, tonāli pieskaņots darba virsmai.  Vēlamais ražotājs: NORDEKO |

**4.2. Izvietojuma plāns (augšskats, priekšskats), izmēri:**

****


|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Iebūvējama virtuve – telpa Nr. 341 (3. stāvs)** | |
| * 1. **Vispārīgas prasības** | |
| Iebūvējamajai virtuvei paredzētā vieta | 2740 mm |
| Sānu nosegpaneļi katrā pusē | Augstums, platums, dziļums: 870 mm x no 18 līdz 20 mm x 600 mm |
| Grīdas skapis ar veramu durvi un plauktu aiz tās | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 450 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar integrētu ledusskapi | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar atvilktnēm | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm  Atvilktņu skaits: 3 gab.  Pirmajā atvilktnē dalītājs galda piederumiem (nažiem,dakšām,karotēm u.tml.) |
| Grīdas skapis izlietnei ar integrētu atkritumu tvertni | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Fasāde integrētai trauku mašīnai ar vadības paneli uz fasādes | Fasādei paredzētais skapja platums 450 mm |
| Cokols | Augstums: 150 mm |
| Darba virsma | Augstums: 30 mm, Dziļums: 600mm |
| Sienas panelis | Augstums, platums, dziļums: 480 mm x 2740mm no 7.6 līdz 10mm |
| Piekaramais skapis ar durvi un plauktu aiz tās | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 450 mm x 360mm  Plaukta augstums regulējams.  Plauktu skaits kopā 3 gab. |
| Piekaramais skapis ar divviru durvīm un plauktu aiz tām | Piekaramo skapju skaits: 3 gab.  Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x 360mm  Plaukta augstums regulējams.  Plauktu skaits (katrā skapī): 2 gab. |
| Piekaramais skapis ar durvi un plauktu aiz tām | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 450mm x 360 mm.  Plaukta augstums regulējams. |
| Vispārīga prasība piekaramajiem skapjiem | Novietojums: augšējā daļā piekaramie skapji ar divviru durvīm un vienviru durvīm. |
| Rokturi | Grīdas skapjiem un atvilktņu skapjiem - detaļu malā iestrādāti alumīnija profili.  Piekaramajiem skapjiem ar divviru durvīm “*push – open”* mehānisms. |
| Piekaramā skapja korpusa apakšējā daļa | Integrēta LED gaismas līnija ar slēdzi gaismas ieslēgšanai |
| Virtuves tehnika,santehnika, ūdensmaisītājs, izlietnes un aksesuāri | *Atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 15. punktā noteiktajam.* |
| **Materiālu apraksts** |  |
| Korpusi | Lamināts. Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: KRONOSPAN, toņa kods: B6458 SM |
| Fasādes un cokols | Lamināts. Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: KRONOSPAN, toņa kods: B6458 SM |
| Darba virsma | Plastikāts. Krāsa: balts, balts glancēts, vēsi balts vai silti balts (toni saskaņot ar Pasūtītāju iepirkuma līguma izpildes laikā autoruzraudzības kārtībā).  Vēlamais ražotājs: NORDEKO, toņa kods: vēsi balts 399LU, silti balts 415SQ |
| Sienas panelis | Plastikāts. Krāsa - balta, tonāli pieskaņots darba virsmai.  Vēlamais ražotājs: NORDEKO |

**5.2. Izvietojuma plāns (augšskats, priekšskats), izmēri:**

****


|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Iebūvējama virtuve – telpa Nr. 411 (4. stāvs)** | |
| * 1. **Vispārīgas prasības** | |
| Iebūvējamajai virtuvei paredzētā vieta | 2660 mm |
| Fasāde un sāna panelis integrētai trauku mašīnai ar vadības paneli uz fasādes | Fasādei paredzētais skapja platums 450 mm |
| Grīdas skapis izlietnei ar integrētu atkritumu tvertni | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar atvilktnēm | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm  Atvilktņu skaits: 3 gab.  Pirmajā atvilktnē dalītājs galda piederumiem (nažiem,dakšām,karotēm u.tml.) |
| Grīdas skapis ar integrētu ledusskapi | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar veramu durvi un plauktu aiz tās | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 400 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Kompensācijas līste | aptuveni 10 mm plata (piemērota lai nišā, kur virtuve izvietota, aizpildītu izmērā tukšu palikušo vietu) |
| Cokols | Augstums: 150 mm |
| Darba virsma | Augstums: 30 mm, Dziļums: 600mm |
| Sienas panelis | Augstums, platums, dziļums: 600 mm x 2660mm x no 7.6 līdz 10mm |
| Piekaramais skapis ar bīdāmām durvīm | Novietojums: augšējā daļā.  Augstums, platums, dziļums: 420 mm x 1330mm x 360mm  Bīdāmās durves izmērs fasādes redzamajā daļā: platums: 1330 mm, augstums=420 mm.  Bīdāmo durvju sakaits skapim: 2 gab. |
| Rokturi | Grīdas skapjiem un atvilktņu skapjiem - detaļu malā iestrādāti alumīnija profili. |
| Piekaramā skapja korpusa apakšējā daļa | Integrēta LED gaismas līnija ar slēdzi gaismas ieslēgšanai |
| Virtuves tehnika, santehnika, ūdensmaisītājs, izlietnes un aksesuāri | *Atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 15. punktā noteiktajam.* |
| **Materiālu apraksts** |  |
| Korpusi | Lamināts  Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: KRONOSPAN, toņa kods: B6458 SM |
| Fasādes un cokols | Lamināts  Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: KRONOSPAN, toņa kods: B6458 SM |
| Darba virsma | Plastikāts  Krāsa: balts, balts glancēts, vēsi balts vai silti balts (toni saskaņot ar Pasūtītāju iepirkuma līguma izpildes laikā autoruzraudzības kārtībā).  Vēlamais ražotājs: NORDEKO, toņa kods: vēsi balts 399LU, silti balts 415SQ |
| Sienas panelis | Plastikāts  Krāsa - balta, tonāli pieskaņots darba virsmai.  Vēlamais ražotājs: NORDEKO |

**6.2. Izvietojuma plāns (augšskats, priekšskats), izmēri:**

****


|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Iebūvējama virtuve – telpa Nr. 451 (4. stāvs)** | |
| * 1. **Vispārīgas prasības** | |
| Iebūvējamajai virtuvei paredzētā vieta | 2740 mm |
| Grīdas skapis ar veramu durvi un plauktu aiz tās | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 450 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar integrētu ledusskapi | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar atvilktnēm | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm  Atvilktņu skaits: 3 gab.  Pirmajā atvilktnē dalītājs galda piederumiem (nažiem,dakšām,karotēm u.tml.) |
| Grīdas skapis izlietnei ar integrētu atkritumu tvertni | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Fasāde un sāna panelis integrētai trauku mašīnai ar vadības paneli uz fasādes | Fasādei paredzētais skapja platums 450 mm |
| Sānu nosegpaneļi | Augstums, platums, dziļums: 870 mm x no 18 līdz 20 mm x 600 mm |
| Cokols | Augstums: 150 mm |
| Darba virsma | Augstums: 30 mm, Dziļums: 600mm |
| Sienas panelis | Augstums, platums, dziļums:480 mm x 2740mm x no 7.6 līdz 10mm |
| Piekaramais skapis ar durvi un plauktu aiz tās | Augstums, platums, dziļums: 450 mm x 720mm x 360mm  Plaukta augstums regulējams |
| Piekaramais skapis ar divviru durvīm un plauktu aiz tām | Piekaramo plauktu skaits: 3 gab.  Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x 360mm  Plaukta augstums regulējams.  Plauktu skaits (katrā skapī): 3 gab. |
| Piekaramais skapis ar durvi un plauktu aiz tām | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 450mm x 360 mm.  Plaukta augstums regulējams.  Plauktu skaits skapī: 2 gab. |
| Vispārīga prasība piekaramajiem skapjiem | Novietojums: augšējā daļā piekaramie skapji ar divviru durvīm un sānos skapji vaļēji ar plauktu. |
| Rokturi | Grīdas skapjiem un atvilktņu skapjiem - detaļu malā iestrādāti alumīnija profili.  Piekaramajiem skapjiem ar divviru durvīm “*push – open”* mehānisms. |
| Piekaramā skapja korpusa apakšējā daļa | Integrēta LED gaismas līnija ar slēdzi gaismas ieslēgšanai |
| Virtuves tehnika,santehnika, ūdensmaisītājs, izlietnes un aksesuāri | *Atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 15. punktā noteiktajam.* |
| **Materiālu apraksts** |  |
| Korpusi | Lamināts. Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: KRONOSPAN, toņa kods: B6458 SM |
| Fasādes un cokols | Lamināts. Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: KRONOSPAN, toņa kods: B6458 SM |
| Darba virsma | Plastikāts. Krāsa: balts, balts glancēts, vēsi balts vai silti balts (toni saskaņot ar Pasūtītāju iepirkuma līguma izpildes laikā autoruzraudzības kārtībā).  Vēlamais ražotājs: NORDEKO, toņa kods: vēsi balts 399LU, silti balts 415SQ |
| Sienas panelis | Plastikāts. Krāsa - balta, tonāli pieskaņots darba virsmai.  Vēlamais ražotājs: NORDEKO |

**7.2. Izvietojuma plāns (augšskats, priekšskats), izmēri:**

****


|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Iebūvējama virtuve – telpa Nr. 511 (5. stāvs)** | |
| * 1. **Vispārīgas prasības** | |
| Iebūvējamajai virtuvei paredzētā vieta | 2660 mm |
| Fasāde un sāna panelis integrētai trauku mašīnai ar vadības paneli uz fasādes | Fasādei paredzētais skapja platums 450 mm |
| Grīdas skapis izlietnei ar integrētu atkritumu tvertni | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar atvilktnēm | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm  Atvilktņu skaits: 3 gab.  Pirmajā atvilktnē dalītājs galda piederumiem (nažiem,dakšām,karotēm u.tml.) |
| Grīdas skapis ar integrētu ledusskapi | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar veramu durvi un plauktu aiz tās | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 400 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Kompensācijas līste | aptuveni 10 mm plata |
| Cokols | Augstums: 150 mm |
| Darba virsma | Augstums: 30 mm, Dziļums: 600mm |
| Sienas panelis | Augstums, platums, dziļums: 600 mm x 2660mm x no 7.6 līdz 10mm |
| Piekaramais skapis ar bīdāmām durvīm | Skapja novietojums: augšējā daļā.  Augstums, platums, dziļums: 420 mm x 1330mm x 360mm  Bīdāmās durves izmērs fasādes redzamajā daļā: platums: 1330 mm, augstums=420 mm.  Bīdāmo durvju skaits: 2 gab. |
| Rokturi | Grīdas skapjiem un atvilktņu skapjiem - detaļu malā iestrādāti alumīnija profili. |
| Piekaramā skapja korpusa apakšējā daļa | Integrēta LED gaismas līnija ar slēdzi gaismas ieslēgšanai |
| Virtuves tehnika,santehnika, ūdensmaisītājs, izlietnes un aksesuāri | *Atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 15. punktā noteiktajam.* |
| **Materiālu apraksts** |  |
| Korpusi | Lamināts Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: KRONOSPAN, toņa kods: B6458 SM |
| Fasādes un cokols | Lamināts  Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: KRONOSPAN, toņa kods: B6458 SM |
| Darba virsma | Plastikāts  Krāsa: balts, balts glancēts, vēsi balts vai silti balts (toni saskaņot ar Pasūtītāju iepirkuma līguma izpildes laikā autoruzraudzības kārtībā).  Vēlamais ražotājs: NORDEKO, toņa kods: vēsi balts 399LU, silti balts 415SQ |
| Sienas panelis | Plastikāts  Krāsa - balta, tonāli pieskaņots darba virsmai.  Vēlamais ražotājs: NORDEKO |

**8.2.Izvietojuma plāns (augšskats, priekšskats), izmēri:**

****


|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Iebūvējama virtuve – telpa Nr. 538 (5. stāvs)** | |
| * 1. **Vispārīgas prasības** | |
| Iebūvējamajai virtuvei paredzētā vieta | 2740 mm |
| Grīdas skapis ar veramu durvi un plauktu aiz tās | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 450 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar integrētu ledusskapi | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar atvilktnēm | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm  Atvilktņu skaits: 3 gab.  Pirmajā atvilktnē dalītājs galda piederumiem (nažiem,dakšām,karotēm u.tml.) |
| Grīdas skapis izlietnei ar integrētu atkritumu tvertni | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Fasāde un sāna panelis integrētai trauku mašīnai ar vadības paneli uz fasādes | Fasādei paredzētais skapja platums 450 mm |
| Sānu nosegpanelis | Augstums, platums, dziļums: 870 mm x no18 līdz 20 mm x 600 mm |
| Cokols | Augstums: 150 mm |
| Darba virsma | Augstums: 30 mm, Dziļums: 600mm |
| Sienas panelis | Augstums, platums, dziļums: 480 mm x 2740mm x no 7.6 līdz 10mm |
| Piekaramais skapis ar durvi un plauktu aiz tās | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 450mm x 360mm  Plaukta augstums regulējams.  Plauktu skaits: 2 gab. |
| Piekaramais skapis ar divviru durvīm un plauktu aiz tām | Skapju skaits: 3 gab.  Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x 360mm  Plaukta augstums regulējams.  Plauktu skaits (katrā skapī): 3 gab. |
| Rokturi | Grīdas skapjiem un atvilktņu skapjiem - detaļu malā iestrādāti alumīnija profili.  Piekaramajiem skapjiem ar divviru durvīm “*push – open”* mehānisms. |
| Piekaramā skapja korpusa apakšējā daļa | Integrēta LED gaismas līnija ar slēdzi gaismas ieslēgšanai |
| Virtuves tehnika,santehnika, ūdensmaisītājs, izlietnes un aksesuāri | *Atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 15. punktā noteiktajam.* |
| **Materiālu apraksts** |  |
| Korpusi | Lamināts. Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: KRONOSPAN, toņa kods: B6458 SM |
| Fasādes un cokols | Lamināts  Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: KRONOSPAN, toņa kods: B6458 SM |
| Darba virsma | Plastikāts  Krāsa: balts, balts glancēts, vēsi balts vai silti balts (toni saskaņot ar Pasūtītāju iepirkuma līguma izpildes laikā autoruzraudzības kārtībā).  Vēlamais ražotājs: NORDEKO, toņa kods: vēsi balts 399LU, silti balts 415SQ |
| Sienas panelis | Plastikāts  Krāsa - balta, tonāli pieskaņots darba virsmai.  Vēlamais ražotājs: NORDEKO |

**9.2. Izvietojuma plāns (augšskats, priekšskats), izmēri:**

****


|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Iebūvējama virtuve – telpa Nr. 625 (6. stāvs)** | |
| * 1. **Vispārīgas prasības** | |
| Iebūvējamajai virtuvei paredzētā vieta | 2660 mm |
| Fasāde un sāna panelis integrētai trauku mašīnai ar vadības paneli uz fasādes | Fasādei paredzētais skapja platums 450 mm |
| Grīdas skapis izlietnei ar integrētu atkritumu tvertni | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar atvilktnēm | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm  Atvilktņu skaits: 3 gab.  Pirmajā atvilktnē dalītājs galda piederumiem (nažiem,dakšām,karotēm u.tml.) |
| Grīdas skapis ar integrētu ledusskapi | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar veramu durvi un plauktu aiz tās | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 400 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Kompensācijas līste | aptuveni 10 mm plata (piemērota lai nišā, kur virtuve izvietota, aizpildītu izmērā tukšu palikušo vietu) |
| Cokols | Augstums: 150 mm |
| Darba virsma | Augstums: 30 mm, Dziļums: 600mm |
| Sienas panelis | Augstums, platums, dziļums: 600 mm x 2660mm x no 7.6 līdz 10mm |
| Piekaramais skapis ar bīdāmām durvīm | Skapja novietojums: augšējā daļā.  Augstums, platums, dziļums: 420 mm x 1330mm x 360mm  Bīdāmās durves izmērs fasādes redzamajā daļā: platums: 1330 mm, augstums=420 mm.  Bīdāmo durvju skaits: 2 gab. |
| Rokturi | Grīdas skapjiem un atvilktņu skapjiem - detaļu malā iestrādāti alumīnija profili. |
| Piekaramā skapja korpusa apakšējā daļa | Integrēta LED gaismas līnija ar slēdzi gaismas ieslēgšanai |
| Virtuves tehnika,santehnika, ūdensmaisītājs, izlietnes un aksesuāri | *Atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 15. punktā noteiktajam.* |
| **Materiālu apraksts** |  |
| Korpusi | Lamināts  Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: KRONOSPAN, toņa kods: B6458 SM |
| Fasādes un cokols | Lamināts  Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: KRONOSPAN, toņa kods: B6458 SM |
| Darba virsma | Plastikāts  Krāsa: balts, balts glancēts, vēsi balts vai silti balts (toni saskaņot ar Pasūtītāju iepirkuma līguma izpildes laikā autoruzraudzības kārtībā).  Vēlamais ražotājs: NORDEKO, toņa kods: vēsi balts 399LU, silti balts 415SQ |
| Sienas panelis | Plastikāts  Krāsa - balta, tonāli pieskaņots darba virsmai.  Vēlamais ražotājs: NORDEKO |

**10.2. Izvietojuma plāns (augšskats, priekšskats), izmēri:**

****


|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Iebūvējama virtuve – telpa Nr. 656 (6. stāvs)** | |
| * 1. **Vispārīgas prasības** | |
| Iebūvējamajai virtuvei paredzētā vieta | 4090 mm |
| Grīdas skapis ar izvelkamu fasādi un hroma sistēmu divos stāvos aiz tās | Novietojums: apakšā, pirmais no labās puses.  Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar integrētu ledusskapi | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar atvilktnēm | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm  Atvilktņu skaits: 3 gab.  Pirmajā atvilktnē dalītājs galda piederumiem (nažiem,dakšām,karotēm u.tml.) |
| Grīdas skapis izlietnei ar integrētu atkritumu tvertni | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Fasāde integrētai trauku mašīnai ar vadības paneli uz fasādes | Fasādei paredzētais skapja platums 450 mm |
| Grīdas skapis ar izvelkamu fasādi un hroma sistēmu divos stāvos aiz tās | Novietojums: apakšā, otraos no kreisās puses.  Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar veramu durtiņu un plauktu aiz tās | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Sānu nosegpaneļi | Augstums, platums, dziļums: 870 mm x no 18 līdz 20 mm x 600 mm |
| Cokols | Augstums: 150 mm |
| Darba virsma | Augstums: 30 mm, Dziļums: 600mm |
| Sienas panelis | Augstums, platums, dziļums: 480 mm x 4090mm no 7.6 līdz 10mm |
| Piekaramais skapis ar durvi un plauktu aiz tās | Augstums, platums, dziļums: 450 mm x 720mm x 360mm  Plaukta augstums regulējams.  Skapju skaits: 1 gab. |
| Piekaramais skapis ar divviru durvīm un plauktu aiz tām | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x 360mm. Plaukta augstums regulējams.  Skapju skaits: 6 gab. |
| Vispārīga prasība piekaramajiem skapjiem | Novietojums: augšējā daļā piekaramie skapji ar divviru durvīm un vienviru durvi. |
| Rokturi | Grīdas skapjiem un atvilktņu skapjiem - detaļu malā iestrādāti alumīnija profili.  Piekaramajiem skapjiem ar divviru durvīm “*push – open”* mehānisms. |
| Piekaramā skapja korpusa apakšējā daļa | Integrēta LED gaismas līnija ar slēdzi gaismas ieslēgšanai |
| Virtuves tehnika,santehnika, ūdensmaisītājs, izlietnes un aksesuāri | *Atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 15. punktā noteiktajam.* |
| **Materiālu apraksts** |  |
| Korpusi | Lamināts. Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: KRONOSPAN, toņa kods: B6458 SM |
| Fasādes un cokols | Lamināts. Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: KRONOSPAN, toņa kods: B6458 SM |
| Darba virsma | Plastikāts. Krāsa: balts, balts glancēts, vēsi balts vai silti balts (toni saskaņot ar Pasūtītāju iepirkuma līguma izpildes laikā autoruzraudzības kārtībā).  Vēlamais ražotājs: NORDEKO, toņa kods: vēsi balts 399LU, silti balts 415SQ |
| Sienas panelis | Plastikāts. Krāsa - balta, tonāli pieskaņots darba virsmai.  Vēlamais ražotājs: NORDEKO |

**11.2. Izvietojuma plāns (augšskats, priekšskats), izmēri:**

****


|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Iebūvējama virtuve – telpa Nr. 735 (7. stāvs)** | |
| * 1. **Vispārīgas prasības** | |
| Iebūvējamajai virtuvei paredzētā vieta | 3040 mm |
| Grīdas skapis ar atvilktni | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm  Pirmajā atvilktnē dalītājs galda piederumiem (nažiem,dakšām,karotēm u.tml.)  Atvilktņu skaits: 1 gab. |
| Grīdas skapis izlietnei ar integrētu atkritumu tvertni | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar atvilktni | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm  Pirmajā atvilktnē dalītājs galda piederumiem (nažiem,dakšām,karotēm u.tml.)  Atvilktņu skaits: 1 gab. |
| Grīdas skapis lielajai atkritumu tvertnei | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis lielajai atkritumu tvertnei | Novietojums: apakšā, piektais no labās puses.  Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Sānu nosegpaneļi | Ar pagarinātu darba virsmu.  Augstums, platums, dziļums: 870 mm x no 18 līdz 20 mm x 600 mm |
| Cokols | Augstums: 150 mm |
| Darba virsma | Augstums: 30 mm, Dziļums: 600mm |
| Sienas panelis | Augstums, platums, dziļums: 450 mm x 3040mm x no 7.6 līdz 10mm |
| Rokturi | Grīdas skapjiem un atvilktņu skapjiem - detaļu malā iestrādāti alumīnija profili. |
| Virtuves tehnika,santehnika, ūdensmaisītājs, izlietnes un aksesuāri | *Atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 15. punktā noteiktajam.* |
| **Materiālu apraksts** |  |
| Korpusi | Lamināts.  Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: KRONOSPAN, toņa kods: B6458 SM |
| Fasādes un cokols | Lamināts.  Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: KRONOSPAN, toņa kods: B6458 SM |
| Darba virsma | Plastikāts  Krāsa: balts, balts glancēts, vēsi balts vai silti balts (toni saskaņot ar Pasūtītāju iepirkuma līguma izpildes laikā autoruzraudzības kārtībā).  Vēlamais ražotājs: NORDEKO, toņa kods: vēsi balts 399LU, silti balts 415SQ |
| Sienas panelis | Plastikāts  Krāsa - balta, tonāli pieskaņots darba virsmai.  Vēlamais ražotājs: NORDEKO |

**12.2. Izvietojuma plāns (augšskats, priekšskats), izmēri:**


****

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Iebūvējama virtuve – telpa Nr. 742 (7. stāvs)** | |
| * 1. **Vispārīgas prasības** | |
| Iebūvējamajai virtuvei paredzētā vieta | 4090 mm |
| Grīdas skapis ar izvelkamu fasādi un hroma sistēmu divos stāvos aiz tās | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar integrētu ledusskapi | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar atvilktnēm | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm Atvilktņu skaits: 3 gab.  Pirmajā atvilktnē dalītājs galda piederumiem (nažiem,dakšām,karotēm u.tml.) |
| Grīdas skapis izlietnei ar integrētu atkritumu tvertni | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Fasāde integrētai trauku mašīnai ar vadības paneli uz fasādes | Fasādei paredzētais skapja platums 450 mm |
| Grīdas skapis ar izvelkamu fasādi un hroma sistēmu divos stāvos aiz tās | Novietojums: apakšā, otraos no kreisās puses.  Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar veramu durtiņu un plauktu aiz tās | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Sānu nosegpaneļi | Augstums, platums, dziļums: 870 mm x no 18 līdz 20 mm x 600 mm |
| Cokols | Augstums: 150 mm |
| Darba virsma | Augstums: 30 mm, Dziļums: 600mm |
| Sienas panelis | Augstums, platums, dziļums: 480 mm x 4090mm no 7.6 līdz 10mm |
| Piekaramais skapis ar durvi un plauktu aiz tās | Augstums, platums, dziļums: 450 mm x 720mm x 360mm  Plaukta augstums regulējams.  Plauktu skaits: 1 gab. |
| Piekaramais skapis ar divviru durvīm un plauktu aiz tām | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x 360mm  Plaukta augstums regulējams.  Plauktu skaits: 6 gab. |
| Rokturi | Grīdas skapjiem un atvilktņu skapjiem - detaļu malā iestrādāti alumīnija profili.  Piekaramajiem skapjiem ar divviru durvīm “*push – open”* mehānisms. |
| Piekaramā skapja korpusa apakšējā daļa | Integrēta LED gaismas līnija ar slēdzi gaismas ieslēgšanai |
| Virtuves tehnika,santehnika, ūdensmaisītājs, izlietnes un aksesuāri | *Atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 15. punktā noteiktajam.* |
| **Materiālu apraksts** |  |
| Korpusi | Lamināts. Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: KRONOSPAN, toņa kods: B6458 SM |
| Fasādes un cokols | Lamināts. Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: KRONOSPAN, toņa kods: B6458 SM |
| Darba virsma | Plastikāts. Krāsa: balts, balts glancēts, vēsi balts vai silti balts (toni saskaņot ar Pasūtītāju iepirkuma līguma izpildes laikā autoruzraudzības kārtībā).  Vēlamais ražotājs: NORDEKO, toņa kods: vēsi balts 399LU, silti balts 415SQ |
| Sienas panelis | Plastikāts. Krāsa - balta, tonāli pieskaņots darba virsmai.  Vēlamais ražotājs: NORDEKO |

**13.2. Izvietojuma plāns (augšskats, priekšskats), izmēri:**

****

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Iebūvējama virtuve – telpa Nr. 803 (8.stāvs)** | |
| **14.1. Vispārīgas prasības** | |
| Iebūvējamajai virtuvei paredzētā vieta | 2290 mm |
| Fasāde un sāna panelis integrētai trauku mašīnai ar vadības paneli uz fasādes | Fasādei paredzētais skapja platums 450 mm |
| Grīdas skapis izlietnei ar integrētu atkritumu tvertni | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Grīdas skapis ar atvilktnēm | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm  Atvilktņu skaits: 3 gab.  Pirmajā atvilktnē dalītājs galda piederumiem (piemēram, nažiem,dakšām,karotēm u.tml.) |
| Grīdas skapis ar integrētu ledusskapi | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600 mm x no 510 līdz 560 mm |
| Sānu nosegpaneļi | Katrā pusē.  Augstums, platums, dziļums: 870 mm x no18 līdz 20 mm x 600 mm |
| Cokols | Augstums: 150 mm |
| Darba virsma | Augstums: 30 mm, Dziļums: 600mm |
| Sienas panelis | Augstums, platums, dziļums: 600 mm x 2290mm no 7.6 līdz 10mm |
| Piekaramais skapis ar durvi un plauktu aiz tās | Novietojums: augšējā daļa, pirmais no labās puses.  Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 450mm x 360mm.  Plauktu skaits: 1 gab. |
| Piekaramais skapis ar divviru durvīm un plauktu aiz tām | Augstums, platums, dziļums: 720 mm x 600mm x 360mm  Plaukta augstums regulējams. Piekaramo skapju durvis jāparedz slēdzamas.  Plauktu skaits: 3 gab. |
| Rokturi | Grīdas skapjiem un atvilktņu skapjiem - detaļu malā iestrādāti alumīnija profili.  Piekaramajiem skapjiem ar divviru durvīm “*push – open”* mehānisms. |
| Piekaramā skapja korpusa apakšējā daļa | Integrēta LED gaismas līnija ar slēdzi gaismas ieslēgšanai |
| Virtuves tehnika,santehnika, ūdensmaisītājs, izlietnes un aksesuāri | *Atbilstoši šīs tehniskās specifikācijas 15. punktā noteiktajam.* |
| **Materiālu apraksts** |  |
| Korpusi | Lamināts  Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: KRONOSPAN, toņa kods: B6458 SM |
| Fasādes un cokols | Lamināts  Krāsa: balta  Vēlamais ražotājs: KRONOSPAN, toņa kods: B6458 SM |
| Darba virsma | Plastikāts  Krāsa: balts, balts glancēts, vēsi balts vai silti balts (toni saskaņot ar Pasūtītāju iepirkuma līguma izpildes laikā autoruzraudzības kārtībā).  Vēlamais ražotājs: NORDEKO, toņa kods: vēsi balts 399LU, silti balts 415SQ |
| Sienas panelis | Plastikāts.  Krāsa - balta, tonāli pieskaņots darba virsmai.  Vēlamais ražotājs: NORDEKO |

**14.2. Izvietojuma plāns (augšskats, priekšskats), izmēri:**

1. **Minimālās prasības santehnikai, ūdensmaisītājiem, izlietnēm un aksesuāriem**
   1. **Iebūbējams ledusskapis**

* Piemērots iebūvējamajām virtuvēm.
* Izmēri: augstums x platums x dziļums: 819mm x 597mm x 545mm +/- 10 mm (ņemt vērā arī šīs tehniskās specifikācijas attiecīgajā 1. līdz 14. punktā noteiktās prasības iebūvējamai virtuvei)Vēlamais modelis: AEG SKB58211AF vai ekvivalents*:*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ilustratīvs attēls vēlamajam modelim | Ilustratīvā attēla vēlamajam modelim tehniskā specifikācija |

* 1. **Iebūvējamā trauku mazgājamā mašīna**
* Piemērots iebūvējamajām virtuvēm.
* Izmēri: augstums x platums x dziļums: 818/880mm x 446mm x 575mm +/- 10 mm (ņemt vērā arī šīs tehniskās specifikācijas attiecīgajā 1. līdz 14. punktā noteiktās prasības iebūvējamai virtuvei)
* Vēlamais modelis: AEG ‘Slimline” FEE63400PM vai ekvivalents**:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ilustratīvs attēls vēlamajam modelim | Ilustratīvā attēla vēlamajam modelim tehniskā specifikācija |

* 1. **Ūdens maisītājs pie apaļās izlietnes**
* Piemērots iebūvējamajām virtuvēm un apaļas formas izlietnei.
* Izmēri: augstums x platums: 395mm x 365 mm, ar pielaidi +/- 10 mm (ņemt vērā arī šīs tehniskās specifikācijas attiecīgajā 1. līdz 14. punktā noteiktās prasības iebūvējamai virtuvei)
* Vēlamais modelis: Franke Fluence, 115.0325.508 vai ekvivalents:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ilustratīvs attēls vēlamajam modelim | Ilustratīvā attēla vēlamajam modelim tehniskā specifikācija |

* 1. **Apaļas formas izlietne uz darba virsmas**
* Piemērots iebūvējamajām virtuvēm.
* Izmēri: platums x dziļums x augstums: 430mm x 430mm x 230mm, ar pielaidi +/- 10 mm (ņemt vērā arī šīs tehniskās specifikācijas attiecīgajā 1. līdz 14. punktā noteiktās prasības iebūvējamai virtuvei)
* Vēlamais modelis: Franke RAN 610 – 38,101.0017.901 vai ekvivalents:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ilustratīvs attēls vēlamajam modelim | Ilustratīvā attēla vēlamajam modelim tehniskā specifikācija |

* 1. **Pirmajā atvilktnē galda piederumu organizators**
* Piemērots iebūvējamajām virtuvēm.
* Izmēri: platums x garums (pa ārējo malu): 559 mm x 496 mm, ar pielaidi +/- 10 mm (ņemt vērā arī šīs tehniskās specifikācijas attiecīgajā 1. līdz 14. punktā noteiktās prasības iebūvējamai virtuvei)
* Vēlamais modelis: 556.60.789 Cutlery Tray White 60/60 (Hafele) vai ekvivalents*:*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ilustratīvs attēls vēlamajam modelim | Ilustratīvā attēla vēlamajam modelim tehniskā specifikācija |

* 1. **Integrēts aiz fasādes hroma aprīkojums**
* Piemērots iebūvējamajām virtuvēm.
* Izmēri: platums x dziļums 564mm x 437mm, ar pielaidi +/- 10 mm (ņemt vērā arī šīs tehniskās specifikācijas attiecīgajā 1. līdz 14. punktā noteiktās prasības iebūvējamai virtuvei)
* Vēlamais modelis: Haffele ar baltu grīdu un *soft close* mehānismu, art. 540.03.707 vai ekvivalents:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ilustratīvs attēls vēlamajam modelim | Ilustratīvā attēla vēlamajam modelim tehniskā specifikācija |

* 1. **Integrēta atkritumu tvertne zem izlietnes**
* Piemērota iebūvējamajām virtuvēm.
* Skaits: 1 gab katrā grīdas skapī zem izlietnes.
* Spaiņu skaits: 2 spaiņi. Katra spaiņam tilpums: no 16 līdz 18 L. Vēlamais spaiņa tilpums: 18 L. Piegādājot atkritumu tvertni, ņemt vērā arī šīs tehniskās specifikācijas attiecīgajā 1. līdz 14. punktā noteiktās prasības iebūvējamai virtuvei.
* Atkritumu tvertne piemērota izvelkamām atvilktņu tipa durvīm vai veramām durvīm
* Vēlamais modelis: Franke Sorter Garbo 60-2 vai ekvivalents:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ilustratīvs attēls vēlamajam modelim | Ilustratīvā attēla vēlamajam modelim tehniskā specifikācija |