**5. pielikums**

iepirkuma

“Informācijas zīmju un priekšmetu piegāde un uzstādīšana”

(ID Nr. LU 2018/59\_ERAF) nolikumam

# Tehniskā piedāvājuma forma

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Apzīmējums** | **Apraksts** | **Pretendenta piedāvājums** |
| **DNL, DNK** | Balta necaurspīdīga organiskā stikla plāksne ar nelielu rādiusu izliekta 90° leņķī.  Telpu numerācija izvietota plāksnes abās pusēs.  Izmēri: 200x300x150(h).  Balts necaurspīdīgs organiskais stikls, biezums 8mm.  Telpu numerācijas cipars - melns organiskais stikls, 3mm platumā un 3mm biezumā, izvirzīts uz āru.  Plāksne pie sienas stiprinās ar uzkaru palīdzību. Cipari un piktogrammas pie plāksnes stiprinās ar līmes palīdzību. |  |
| **DNL/P, DNK /P** | Balta necaurspīdīga organiskā stikla plāksne ar nelielu rādiusu izliekta 90° leņķī.  Telpu numerācija izvietota plāksnes abās pusēs.  Izmēri: 200x300x150(h).  Balts necaurspīdīgs organiskais stikls, biezums 8mm.  Telpu numerācijas cipars – melns organiskais stikls, 3mm platumā un 3mm biezumā, izvirzīts uz āru.  Plāksne pie sienas stiprinās ar uzkaru palīdzību. Cipari un piktogrammas pie plāksnes stiprinās ar līmes palīdzību. |  |
| **DS** | Dubulta stikla plāksne / sendvičpanelis. Stiprināma pie sienas metāla kronšteinā.  Metāla kronšteins - sudraba krāsas matēts – anodēts alumīnijs.  Stikla plāksnes biezums 4mm.  Stikla plāksnei 2 formāti A4 un A5.  Izmēri: 100 x22+10, H=14/23 mm +A5 vai A4 |  |
| **SN** | Stūra norāde ar 90° leņķi, stiprināma uz sienu ārējiem stūriem,  Attālums no sienas 15mm.  Organiskajā stiklā izgrieztas piktogrammas.  Balts necaurspīdīgs organiskais stikls, biezums 8mm.  Stiprinājumi – slēpti metāla distanceri.  Piktogrammu fona krāsa melna.  Izmēri: 250X250X1500(H) līdz 250X250X1800(H) (atkarībā no izvietojamo piktogrammu daudzuma ) |  |
| **WCS** | No organiskā stikla izgriezta sieviešu WC piktogramma.  Attālums no durvju plaknes – 20mm.  Balts organiskais stikls, biezums 8mm.  Stiprinājumi – slēpti metāla distanceri.  Izmēri: 65x300(H). |  |
| **WCV** | No organiskā stikla izgriezta vīriešu WC piktogramma.  Attālums no durvju plaknes – 20mm.  Balts organiskais stikls, biezums 8mm.  Stiprinājumi – slēpti metāla distanceri.  Izmēri: 65x300(H). |  |
| **WCI, WCM** | No organiskā stikla izgriezta invalīdu WC piktogramma/WC māmiņu istabas piktogramma.  Attālums no durvju plaknes – 20mm.  Balts organiskais stikls, biezums 8mm.  Stiprinājumi – slēpti metāla distanceri.  Izmēri: WCI -175x300(H) WCM - 158x282(H). |  |
| **Alfa** | AUDITORIJU NOSAUKUMS  Uzraksts Alfa pie auditorijas sienas.  Matēts melnas krāsas organiskais stikls.  burta virskārtas līnijas platums 12 mm, materiāla biezums 3mm, burta apakšējās kārtas platums 6mm un materiāla biezums 10mm. Kopējais burta fasādes attālums no sienas plaknes ir 3+10 mm = 13mm.  Alfa - 600x13x300(H)mm. |  |
| **Beta** | AUDITORIJU NOSAUKUMS  Uzraksts Beta pie auditorijas sienas.  Matēts melnas krāsas organiskais stikls.  burta virskārtas līnijas platums 12 mm, materiāla biezums 3mm, burta apakšējās kārtas platums 6mm un materiāla biezums 10mm. Kopējais burta fasādes attālums no sienas plaknes ir 3+10 mm = 13mm.  Beta - 692x13x300(H)mm. |  |
| **Gamma** | AUDITORIJU NOSAUKUMS  Uzraksts Gamma pie auditorijas sienas.  Matēts melnas krāsas organiskais stikls.  burta virskārtas līnijas platums 12 mm, materiāla biezums 3mm, burta apakšējās kārtas platums 6mm un materiāla biezums 10mm. Kopējais burta fasādes attālums no sienas plaknes ir 3+10 mm = 13mm.  Gamma - 1300x13x300(H)mm. |  |
| **Delta** | AUDITORIJU NOSAUKUMS  Uzraksts Delta pie auditorijas sienas.  Matēts melnas krāsas organiskais stikls.  burta virskārtas līnijas platums 12 mm, materiāla biezums 3mm, burta apakšējās kārtas platums 6mm un materiāla biezums 10mm. Kopējais burta fasādes attālums no sienas plaknes ir 3+10 mm = 13mm.  Delta - 780x13x300(H)mm. |  |
| **Omega** | AUDITORIJU NOSAUKUMS  Uzraksts Omega pie auditorijas sienas.  Matēts melnas krāsas organiskais stikls.  burta virskārtas līnijas platums 12 mm, materiāla biezums 3mm, burta apakšējās kārtas platums 6mm un materiāla biezums 10mm. Kopējais burta fasādes attālums no sienas plaknes ir 3+10 mm = 13mm.  Omega - 1142x13x380(H)mm. |  |
| **SA** | Ploterēta piktogramma.  Matēta līmplēve līmējama uz stikla plaknēm.  Līmplēves materiālu saskaņot ar projekta autoru līguma izpildes laikā.  D - 200mm. |  |
| **BSP** | 2 stikla plāksnes (5mm vienas plāksnes biezums) ar distanceriem.  Stiprināmas pie bibliotēkas plauktu sānu paneļiem, starp stikliem iespējams ievietot papīra loksni ar nepieciešamo informāciju.  Stiprinājumi – 4 gab. nerūsējoša tērauda distanceri, attālums no plaukta sānu paneļa 5mm.  Izmēri: 290x10x240(H). |  |
| **BGB-2** | Krāsoti metāla grāmatu balsti ar vertikālu plakni nozarei.  Krāsa RAL 7015.  Izmēri: 120x130x140(H). |  |
| **KK** | Ploterēta kafijas krūzes zīme.  Matēta līmplēve līmējama uz stikla plaknēm.  Līmplēves materiālu saskaņot ar projekta autoru līguma izpildes laikā.  Izmēri: 300x190mm. |  |
| **RI** | Ploterēta āmura zīme.  Matēta līmplēve līmējama uz stikla plaknēm.  Līmplēves materiālu saskaņot līguma izpildes laikā.  Izmēri: 300x300mm. |  |
| **ESPL** | Starp 2 rūdīta stikla plāksnēm ielīmēta apdrukāta matēta līmplēve.  Plāksne iekārta griestos ar metāla trošu stiprinājumiem.  2 rūdīta stikla plāksnes, katrai biezums 5mm.  Izmēri: 500x900(H)mm. |  |
| **PLB** | Metāla plāksne ar gravējumu + krāsa.  Stiprinājums – metāla distanceri.  Attālums no sienas 10mm. Krāsots alumīnijs.  Ral 7043, Verkhrsgrau.  Teksts gravēts, krāsots.  Izmēri: 500x300(H)mm. |  |
| **INFO ST** | Statīvs ar maināmu A4 un A3 novietojumu vertikāli vai horizontāli.  Statīvs izgatavots no sudraba krāsas anodēta alumīnija un polikarbonāta A4 un A3 formāta informācijas turētāja.  Izmēri: 330x330mm, h=1165/1170/1220/1160mm. |  |
| **INFO ST2** | Statīva kāja izgatavota no metāla ar matētu baltas krāsas pārklājumu, kurā stiprinās polikarbonāta kabata A4 un A3 informācijas izvietošanai.  Izmēri: 300x250mm, h=1120mm. |  |
| **INFO ST3** | Statīva bāze izgatavota no brušēta nerūsējošā tērauda, kurā ievietojas divpusēja, caurspīdīga akrila plāksne A5 un A4 formāta informācijas izvietošanai.  SNAP IN + TRANSPARENT ACRIL A5/A4 snapinbase silver (vai ekvivalents).  Izmēri: 148x70mm, h=20 +210mm un 210x70, h=20 +297mm |  |
| **INFO ST4** | Statīvs A4, A5 vai A6 informācijas izvietošanai. Izgatavots no metāla, kas pārklāts ar baltas krāsas pulverkrāsojumu un perforāciju polikarbonāta kastīšu izvietošanai.  VELO MAGIC RESTYLE (vai ekvivalents).  Izmēri: 270x250mm, h=1120mm. |  |
| **STAT** | Statīva kājas un augšējā kronšteina krāsa melna, statīva krāsa – alumīnijs, lentas krāsa – zila , ar 1 krāsas apdruku. Apdrukas logo dizainu saskaņot ar projekta autoru projekta realizācijas gaitā.  TEMPALINE (vai ekvivalents).  Statīva augšējā kronšteinā paredzēt divpusēju no akrila izgatavotu A5 horizontāla un A4 vertikāla formāta informācijas turētāju.  Izmēri: Diam.45/510,mm h=950mm. |  |
| **TF** | Divpusēja tāfele – vienā pusē ar uzrakstu un magnētisko funkciju, otrā pusē – korķa pārklājuma tāfele “Draft” .Rāmis – metāla ar 4 riteņiem. Rāmja krāsa – antracīta pelēka. Zem tāfeles no gaiša finierēta saplākšņa izgatavota kaste marķieru novietošanai.  Izmēri: 1242x650mm, h=1950mm. |  |
| **AT** | Atkritumu tvertne ar vāku. Vākā un sānos ir atveres atkritumu izmešanai. Atkritumu maisa ieklāšanai urnas iekšpusē ievietots atbilstošs metāla rāmis. Karkass – liekti līmēts saplāksnis (biezums 10mm) ar HPL apdari (tumši pelēks lamināts). Apakšpusē grīdu saudzējošas plastmasas peciņas. Vāks – tērauda loksne (biezums 2 mm).Vākam pulverkrāsas pārklājums, tonis RAL 9006.  Izmēri: 485x485m, h=900mm. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pretendenta pārstāvja vārds un uzvārds: |  |
|  |  |  | Amats: |  |
|  |  |  | Datums: |  |
|  |  |  | Paraksts[[1]](#footnote-1): |  |

1. 1 Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko vai EIS elektronisko parakstu [↑](#footnote-ref-1)