**Paskaidrojuma raksts**

**Vispārīga daļa**

Projekts izstrādāts pamatojoties uz pasūtītāja izsniegta projektēšanas uzdevuma, kā arī citiem tehniskiem noteikumiem un normatīviem :

- MK Noteikumi Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”

- 10. 08. 1995. likums „Būvniecības likums"

- Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm”

- Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

- Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība"

- Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskās ēkas un būves".

Projekts izstrādāts saskaņā ar sekojošiem projektēšanas izejmateriāliem:

1. Zemesgrāmatu apliecību
2. Zemes robežu un situācijas plānu
3. Projektēšanas uzdevumu – programmu
4. Būvju tehniskās inventarizācijas lietu
5. Tehniskās apsekošanas atzinumu
6. Fotofiksācijas un uzmērīšanas datiem un vizuāliem novērojumiem dabā
7. LBN un citu saistošo normatīvo aktu prasībām

Tehniskā projekta izstrādes gaitā ievērtētas projektēšanas uzdevumu – programmu ‘’Pasūtītāja ‘’ izteiktās vēlmes un projektēšanas uzdevuma precizējumi.

**Arhitektūras sadaļa**

Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu telpā paredzēts izvietot pētnieku darba telpu ar 3 darba vietām. Telpā tiks novietotas asinsvadu dupleksdoplerogrāfs, u.c. asinsvadu pētniecības iekārtas. Projektā paredzēt loga nomaiņu, durvju ailas paplašināšanu (nepieciešama durvju vērtne 1,0 m) un durvju nomaiņu. Telpu apdarei pielietoti plānotajai funkcijai un sanitārhigiēnas prasībām atbilstošus materiālus.

**Vides pieejamības prasības.**

Tehniskā projekta risinājumā ir ievērots vides pieejamības princips personām ar īpašām prasībām saskaņā ar LBN208-08 ‘’Publiskas ēkas un būves’’ prasībām un LVS nostādnēm, kuru pamatprincipi :

1) katra indivīda patstāvīgas pārvietošanās iespējamība,

2) piekļūšana vajadzīgajam objektam iespējamība,

3) iespējamība patstāvīgi veikt nodomāto darbību un saņemt pakalpojumu.

Jāatceras , ka personas ar īpašām vajadzībām nav tikai ratiņkrēslu lietotāji, bet arī redzes un dzirdes invalīdi u c.

Tādēļ personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem paredzētas iespējas saņemt :

1. Nepieciešamo skaņas un vizuālo informāciju,

2. Uz kāpņu margām pie pirmā un pēdējā pakāpiena iestrādā stāva Nr. Braila rakstā.

Projektā ir paredzēts viens mobilais pācēlājs, kuru izvietos pie dežuranta.

Sastādīja, būvpr. vadītājs: A. Mauriņš