**APSTIPRINĀTS**

ar Latvijas Universitātes

Akadēmiskā centra attīstības programmas

iepirkumu komisijas

2018. gada 11. septembra lēmumu

(Protokols Nr. 2)

**Grozījumi atklāta konkursa**

**“Virtuves un laboratorijas mēbeļu piegāde un uzstādīšana” nolikumā**

**(Iepirkuma identifikācijas numurs: LU 2018/45\_ERAF)**

**1. Izdarīt šādus grozījumus atklāta konkursa “Virtuves un laboratorijas mēbeļu piegāde un uzstādīšana” nolikumā:**

Aizstāt Nolikuma 3.1.1., 3.1.2.1., 5.1.3. punktā skaitļus un vārdus attiecīgajā locījumā “2018. gada 27. septembrim plkst. 16.00” ar skaitļiem un vārdiem attiecīgajā locījumā “2018. gada 2. oktobrim plkst. 16.00”.

**2. Izdarīt šādus grozījumus atklāta konkursa “Virtuves un laboratorijas mēbeļu piegāde un uzstādīšana” nolikuma 1.1 pielikumā “Tehniskās specifikācijas iepirkuma 1. daļā “Iebūvējamās virtuves””:**

Papildināt nolikuma 1.1 pielikumu “Tehniskās specifikācijas iepirkuma 1. daļā “Iebūvējamās virtuves” ar tekstu šādā redakcijā:

“Vispārīgas prasības:

- virtuvju korpusu lamināta, kā arī virtuvju fasāžu lamināta biezumam jābūt vismaz 18 mm;

- atvilktņu bloku mehānismiem ir jābūt aprīkotiem ar kvadro (četru rindu) gultņu vadotnēm ar pilnā atvilktnes izvilkuma iespēju.”

**3. Izdarīt šādus grozījumus atklāta konkursa “Virtuves un laboratorijas mēbeļu piegāde un uzstādīšana” nolikuma 1.2 pielikumā “Tehniskās specifikācijas iepirkuma 2. daļā “Laboratorijas mēbeles””:**

3.1. Svītrot 1.3. un 1.4. punkta sadaļā “Skapja korpuss” teikumu “Skapju durvju apmalēm jābūt izgatavotām no ķīmiski izturīga materiāla un jābūt vismaz 2 mm biezām, skapim ir divas durvis”.

3.2. Svītrot 1.5. punkta sadaļā “Skapja korpuss” vārdus “[..] skapim ir divas durvis”.

3.3. Papildināt 1.6. punkta sadaļu “Laboratorijas galda virsma” ar teikumu šādā redakcijā:

“Elektrības rozešu un interneta pieslēguma vietai jābūt iebūvētai uz darba virsmas komunikāciju panelī galda aizmugurējā daļā”.