*Par LU iepirkuma*

*„Garantētās elektrobarošanas*

*sistēmaUPS (turpmāk- Iepirkums)*

*(Iepirkuma ident. Nr. LU 2015/11\_I) nolikumu*

Atbildot uz šā gada 19.marta e pasta vēstulē uzdotiem jautājumiem, sniedzam skaidrojumu par Iepirkuma nolikumā izvirzītajām tehniskās atbilstības prasībām, proti, par uzdotiem jautājumiem:

***,,[..] Konkursa tehniskajā specifikācijā ir minēts, ka invertoram jābūt ar izejas spriegumu 220/230/240VAC.***

***Jautājums/precizējums:***

***Vai ir saprasts pareizi, ka nepieciešama ir UPS iekārta 10kVA/8kW ar 3fāzu ieejas spriegumu (380/400/410 VAC) un 1 fāzu izejas spriegumu 230VAC ?”***, paskaidrojam, kafāžu skaits  3/3 un izejas spriegums    220/230/240 VAC.